**白城市青山镇勤劳加油站安全现状评价公示表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 白城市青山镇勤劳加油站 | 行业类别 | 危化 |
| 项目业主 | 孙雷 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 白城市青山镇勤劳村 |
| 项目简介 | 加油站占地面积800平方米，站房占地面积110平方米，罩棚投影面积368平方米。该站内设有加油机4台，承重储油罐区包括20m³埋地汽油罐1座（SF双层汽油储罐）；20m³埋地柴油罐3座（SF双层柴油储罐），加油站总容积50m³（柴油储罐容积折半），属于三级加油站。 |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 陈鑫 | 过程控制负责人 | 刘哲 |
| 项目评价组长 | 蔡永武 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 王丹丹 | 项目安全评价师 | 蔡永武、杜东雷、王犇、崔译文 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 |  |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2021年6月 | 报告提交时间 | 2021年7月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 |
| 到现场开展评价活动人员 | 蔡永武、杜东雷 |
| 到现场开展评价活动时间 | 2021年6月 |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  |
| 评价结论 | 白城市青山镇勤劳加油站符合国家的相关法律、法规、规程及标准的文件规模不变、布局不变、功能不变、地址不变的要求。该加油站采用的工艺、设备设施及辅助工程安全条件满足安全经营要求，评价结论为具备安全条件，符合安全经营要求。 |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。



项目负责人：蔡永武



项目负责人：蔡永武

