洮南市东城加油站安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 洮南市东城加油站安全现状评价 | 行业类别 | 成品油零售业 |
| 项目业主 | 赵德臣 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 吉林省洮南市通达街道长白路东区东24丘139幢1层1门 | | |
| 项目简介 | 洮南市东城加油站规模：占地面积2457.03m2，站房占地面积65.36m2，罩棚投影面积172.2m2。  该加油站现有5个双层SF埋地储罐，其中包括3个50m³柴油罐、2个30m³乙醇汽油储罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第3.0.9条，柴油折半计算为75m3，总容积为135m3，该加油站属二级加油站。  加油站东侧为粮库空地，南侧为饭店（三类保护物）、农机仓库（戊类），西侧为架空电力线（10m杆高，有绝缘层）、架空通讯线、207省道（主干路），北侧为废弃农机仓库（戊类）、废弃农机配件仓库（戊类）、商店（三类保护物）。 | | |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 王玉平 | 过程控制负责人 | 蒲秀荣 |
| 项目评价组长 | 朱影 | 报告编制人 | 杜东雷 |
| 报告审核人 | 陈振芳 | 项目安全评价师 | 朱影、崔译文、冷兆国、何流、杜东雷、郭宏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 |  | | |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2023年10月 | 报告提交时间 | 2023年11月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | | |
| 到现场开展评价活动人员 | 朱影、杜东雷 | | |
| 到现场开展评价活动时间 | 2023年10月 | | |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  | | |
| 评价结论 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），本评价认为洮南市东城加油站的安全条件符合运行要求，具备安全生产条件。 | | |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。

