扶余市源诚油气有限公司（加油部分）

安全现状评价公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 扶余市源诚油气有限公司（加油部分）安全现状评价 | 行业类别 | 成品油零售业 |
| 项目业主 | 陈华坤 | 项目性质 | 安全现状评价 |
| 项目地址 | 松原市扶余市长春岭镇 | | |
| 项目简介 | 该站总占地面积4563.3m2，站房占地面积313.69m2，罩棚水平投影面积720m2。  该站共有5座埋地储罐，20m3双层SF汽油罐2座，20m3双层SF柴油罐3座，设60m³地上LNG储罐1座，设总水容积6m³的CNG储气瓶组。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第3.0.17条，油罐总容积为70m3（柴油罐容积折半计算），该站属一级加油加气合建站。 | | |
| 评价机构组及评价项目 | 评价机构 | 吉林省正光安全科技有限公司 | 机构负责人 | 易振环 |
| 技术负责人 | 王玉平 | 过程控制负责人 | 蒲秀荣 |
| 项目评价组长 | 张东梅 | 报告编制人 | 杨红余 |
| 报告审核人 | 陈振芳 | 项目安全评价师 | 杨红余、冷兆国、杜东雷、郭宏 |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 王玉平、张东梅、杨红余 | | |
| 评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2023年10月 | 报告提交时间 | 2023年11月 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | | |
| 到现场开展评价活动人员 | 张东梅、杜东雷、杨红余 | | |
| 到现场开展评价活动时间 | 2023年10月 | | |
| 评价机构认为需要公开的其他信息 |  | | |
| 评价结论 | 扶余市源诚油气有限公司（加油部分）符合国家的相关法律、法规、规程及标准的要求。该项目采用的工艺、设备设施及辅助工程安全条件满足安全经营要求，评价结论为具备安全条件，符合安全经营要求。 | | |

注：各机构一定如实填写，所有信息在日常检查、年度考核中均要核查。

说明：为便于省局统计抓取信息，请统一用此电子表格填写上传、不得自行加行、加列、合并等。



